<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MOUDLE16P-SMD-2.54-21X17.8MM">
</package>
<package name="MOUDLE14P-2.54-21X17.8MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOUDLE-SEEEDUINO-XIAO-NRF52840-SENSE">
<pin name="PA02_A0_D0"/>
<pin name="PA4_A1_D1"/>
<pin name="PA10_A2_D2"/>
<pin name="PA11_A3_D3"/>
<pin name="PA8_A4_D4_SDA"/>
<pin name="PA9_A5_D5_SCL"/>
<pin name="PB08_A6_D6_TX"/>
<pin name="PB09_A7_D7_RX"/>
<pin name="PA7_A8_D8_SCK"/>
<pin name="PA5_A9_D9_MISO"/>
<pin name="PA6_A10_D10_MOSI"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="NFC1"/>
<pin name="NFC2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MOUDLE-SEEEDUINO-XIAO-NRF52840-SENSE" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-SEEEDUINO-XIAO-NRF52840-SENSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD" package="MOUDLE16P-SMD-2.54-21X17.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NFC1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NFC2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA02_A0_D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10_A2_D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11_A3_D3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4_A1_D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5_A9_D9_MISO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6_A10_D10_MOSI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7_A8_D8_SCK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8_A4_D4_SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9_A5_D5_SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB08_A6_D6_TX" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB09_A7_D7_RX" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
